**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,400,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง**

**หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00240)**

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รหัสบัญชี 00312)**

**รวม 1,233,000.- บาท**

**งบลงทุน**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000 )** **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900)** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 ซอยบ้านนายประกอบ วนากลาง

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่งานที่ลงได้ พร้อมปรับเกลี่ย พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 75)

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านสะแกแสง หมู่ 2

จำนวน 2 ช่อง

**ดำเนินการ** ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80\*1.20 ม. ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ไม่มีมุมเฉียง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

และป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกำหนด(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 94)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ 3ซอยบ้านนางอุ่น

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด ) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 78)

**รวม 1,233,000.- บาท**

**รวม 1,233,000.- บาท**

**จำนวน 984,000.- บาท**

**จำนวน 117,000.- บาท**

**จำนวน 179,000.- บาท**

**จำนวน 90,000.- บาท**

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 (ถนนกลางบ้าน)

**ดำเนินการ** ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.45\*0.50\*0.15 เมตร จำนวน 106 ฝา ( รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด ) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 ซอยนายเบิ้ม

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หน้างานที่ลงได้พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด )

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83)

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6

ถนนเข้าหมู่บ้าน

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หน้างานที่ลงได้ พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด )

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 84)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่

หมู่ 7

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 261.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หน้างานที่ลงได้พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด )

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 85)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หน้างานที่ลงได้พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด )

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 88)

**จำนวน 100,000.- บาท**

**จำนวน 100,000.- บาท**

**จำนวน 99,000.- บาท**

**จำนวน 100,000.- บาท**

**จำนวน 100,000.- บาท**

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 10

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หน้างานที่ลงได้พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด )

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 91)

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท) เพื่อจ่ายเป็น**

1. ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน

หรืออยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล

2. โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังกรวดใส บ้านหนองบอน หมู่ 9 (สายบ้านนายดำ-โกรกตาพลู) ดำเนินการดังนี้

**ดำเนินการ** 1. ลงดินเสริมถนนดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรงานดินถมไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

**ดำเนินการ** 2. ลงลูกรังกรวดใสเสริมทับถนนดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรงานลูกรังกรวดใสไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89)

3. โครงการปรับปรุงคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุขลำห้วยโกรกขี้หนู ( ช่วงแยกเข้าหมู่บ้านโนนประดู่ )

**ดำเนินการ** ปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ระยะทาง 500.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด)

**จำนวน 99,000.- บาท**

**รวม 249,000.- บาท**

**จำนวน 100,000.- บาท**

**จำนวน 99,000.- บาท**

**จำนวน 50,000.- บาท**